*) Rack Mount System

1. 개요

본 기기는 디지털 시그널 프로세싱으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Accepts two streams of AVB Milan audio, 16 channels in total

Input mixer from 16 channels AVB into 6 channel DSP

6 channels of DSP

3x AES/EBU Outputs, 6 discrete audio signals

3x Primary & Secondary EtherCON Connections

1x Primary EtherCON data port to connect to existing Lab.gruppen infrastructure

Milan-ready switch fabric

3. 규격 및 사양

Connection	: 3x XLR out, 7x etherCON (3x Primary, 3x	Secondary, 1x Data Out), 1x powerCON TRUE1

Height Front (mm / in)	: 88 / 3.46

Width (mm / in)	: 483 / 19

Depth (mm / in)	: 256 / 10.1

Input Voltage	: 100 - 240 V

Internal Sample Rate	: 96 kHz / 24 bit

* CS Bridge 동급이상품