*) Rack Mount System

1. 개요

본 기기는 CS시리즈의 16 입력/ 16 출력 매트릭스로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

16 x 16 Matrix

16x User accessible DSP channels

3x Primary & Secondary EtherCON and 1x Primary & Secondary Optical network ports

Milan enabled switch fabric

Three layers of user-defined redundancy

8x XLR inputs and outputs for 8x Analog or 16x AES/EBU digital inputs and outputs, switchable per XLR

Asynchronous Sample Rate Converter per AES/EBU input

Converts AVB to and from Analog and AES/EBU

3. 규격 및 사양

Connection	: 8x XLR in, 8x XLR out, 6x etherCON (3x Prim.,	3x Sec.), 2x opticalCON Multi-Mode (1x Prim.,	1x Sec.), 2x BNC (Wordclock In/Out), 1x	powerCON TRUE1

Height Front (mm / in)	: 88 / 3.46

Width (mm / in)	: 483 / 19

Depth (mm / in)	: 256 / 10.1

Input Voltage	: 100 - 240 V

Current Draw at 230 V	: 1 A

Internal Sample Rate	: 96 kHz / 24 bit

* CS Gateway 동급이상품