*) POWERED SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 앰프 내장형 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

MILAN 네트워크 AV 시스템

여러가지 소스를 데이지 체인 방식으로 연결

소프트웨어를 통한 모니터링

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 ND18-S 18” Kevlar Neodymium Driver 탑재

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

Integrated Rigging System

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 35 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 133 dB

Components LF	: ND18-S 18” Kevlar Neodymium Driver

Rigging	: Integrated Rigging System

: Built-in M20 Thread

Connections

Power	: powerCON TRUE1

Network	: 2 x etherCON

Analog	: 2 x XLR

Height (mm / in)	: 508 / 20

Width (mm / in)	: 527 / 20.75

Depth (mm / in)	: 495 / 19.5

Weight (kg / lbs)	: 34 / 75

Amplification	: Single channel Class-D, 3000 W total output

Input Voltage	: 100 - 240 V

Current Draw at 230 V	: 0.45 A rms idle, 1.25 A rms long-term,	11 A max peak

Processing	: Onboard / Proprietary

* CS118 동급이상품