*) 3-WAY LINE ARRAY SYSTEM

1. 개요

본 기기는 3-Way 라인어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

특허받은 트랜듀서와 웨이브가이드 기술

항공기 등급의 강철로 제작된 Autolock™ 리깅 시스템

2x ND12-S 12” Kevlar Neodymium Driver

YX7 7” Kevlar Neodymium Driver

NH4TA2 4” Diaphragm / 1.5” Exit Compression Driver

프롤레이트-구면 기하학을 기반으로 매우 최적화된 웨이브가이드

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/-3 dB)	: 60 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 110° x 8°

Maximum Peak SPL	: 145 dB

Components LF	: 2x ND12-S 12” Kevlar Neodymium Driver

Components MF	: YX7 7” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: NH4TA2 4” Diaphragm / 1.5” Exit Compression	Driver

Nominal Impedance LF	: 2x 8 Ω

Nominal Impedance MF	: 8 Ω

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 800 / 2x 3200 W

Power Handling (AES / Peak) MF	: 350 / 1400 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 160 / 640 W

Rigging	: Autolock™ Rigging System

Connection	: 2x Speakon™ NL8

Height Front (mm / in)	: 358 / 14.1

Height Back (mm / in)	: 282 / 11.1

Width (mm / in)	: 1111 / 43.75

Depth (mm / in)	: 543 / 21.4

Weight (kg / lbs)	: 59.9 / 132

Processing Lake

* E12 동급이상품