*) 3-WAY LINE ARRAY SYSTEM

1. 개요

본 기기는 3-Way 라인어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

특허받은 트랜듀서와 웨이브가이드 기술

항공기 등급의 강철로 제작된 Autolock™ 리깅 시스템

2x ND15-L 15" Kevlar® Neodymium Driver

2x YX7 7" Neodymium Driver

2x NH4TA2 4" Diaphragm / 1.5" Exit Compression Driver

프롤레이트-구면 기하학을 기반으로 매우 최적화된 웨이브가이드

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/-3 dB)	: 60 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 90° x 6°

Maximum Peak SPL	: 147 dB

Components LF	: 2x ND15-L 15” Kevlar Neodymium Driver

Components MF	: 2x YX7 7” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: 2x NH4TA2 4” Diaphragm / 1.5” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 2x 8 Ω

Nominal Impedance MF	: 16 Ω

Nominal Impedance HF	: 16 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 800 / 2x 3200 W

Power Handling (AES / Peak) MF	: 700 / 2800 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 320 / 1280 W

Rigging	: Autolock™ Rigging System

Connection	: 2x Speakon™ NL8

Height Front (mm / in)	: 391 / 15.4

Height Back (mm / in)	: 333 / 13.125

Width (mm / in)	: 1306 / 51.4

Depth (mm / in)	: 544 / 21.4

Weight (kg / lbs)	: 79.8 / 176

Processing	: Lake

* E15 동급이상품