*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture and Symmetrical Drive 기술을 사용하는 19인치 SD19 Kevlar® Neodymium 드라이버가 탑재

듀얼 5인치 음성 코일을 채택

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

카디오이드 용 전면 커넥터 장착

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 30 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 138 dB

Components LF	: SD19 19” Kevlar Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 1600 / 6400 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4: 2x Rear Parallel (Pins 1	+/-) and 2x Front Cardioid Input (Pin 2 to 1)

Height Front (mm / in)	: 572 / 22.5

Width (mm / in)	: 749 / 29.5

Depth (mm / in)	: 889 / 35

Weight (kg / lbs)	: 66.5 / 146.5

Supported Processing	: Lake

* E119 동급이상품