*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture and Symmetrical Drive 기술을 사용하는 2개의 19인치 SD19 Kevlar® Neodymium 드라이버가 탑재

듀얼 5인치 음성 코일을 채택

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 28 Hz - 90 Hz

Maximum Peak SPL	: 144 dB

Components LF	: 2x SD19 19” Kevlar Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 2x 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 1600 / 2x 6400 W

Rigging	: Integrated Rigging System

Connection	: 3x Speakon™ NL8: 2x Rear Parallel (Pins 1	+/-) and 1x Rear Output (Pin 2 to 1)

Height Front (mm / in)	: 597 / 23.5

Width (mm / in)	: 1440 / 56.7

Depth (mm / in)	: 889 / 35

Weight (kg / lbs)	: 106.6 / 235

Supported Processing	: Lake

* E219 동급이상품