*) 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

1. 개요

본 기기는 2-Way 라인어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2x ND7-LM-8 Low-Mid drivers

NH3-16 1.4” exit compression driver

100° x 12.5°(H x V) 지향각

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

Integrated Rigging System

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 80 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 100° x 12.5°

Maximum Peak SPL	: 138 dB

Components LF	: 2x ND7-LM-8 7” Neodymium Driver

Components HF	: Adamson NH3-16 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 16 Ω (2 x 8 Ω)

Nominal Impedance HF	: 16 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 500 / 2000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 110 / 440 W

Rigging	: Integrated Rigging System

Connection	: 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips or Cable	Gland

Height Front (mm / in)	: 236 / 9.3

Height Back (mm / in)	: 122 / 4.8

Width (mm / in)	: 527 / 20.75

Depth (mm / in)	: 401 / 15.8

Weight (kg / lbs)	: 14 / 30.9

Supported Processing	: Lake

* IS7 동급이상품