*) 2-WAY COAXIAL SPEAKER

1. 개요

본 기기는 2-Way 초소형 동축 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

1.7” dome compression driver coaxially combined with a 7” low frequency transducer

90° conical dispersion pattern

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

인클로저의 상단 및 하단에 플레이트 및 나사 연결 시스템이 배치되어 있으며, 사용 가능한 액세서리로 인클로저가 다양한 용도로 원활하게 사용될 수 있습니다.

3. 규격 및 사양

Frequency Range (- 10dB)	: 80 Hz - 20 kHz

Nominal Directivity (-6 dB)	: H x V 90° Conical

Maximum Peak SPL	: 130 dB

Coaxial Component	: 7” LF / 1.7” Dome Compression Driver

Nominal Impedance	: 16 Ω

Power Handling (AES / Peak)	: 300 / 1000 W

Rigging	: Top and Bottom mini-SLR discs, each

containing 3/8” threaded insert

Connection	: 2x Speakon™ NL4 and 2-Point Barrier Strip

Height (mm / in)	: 224.5 / 8.75

Width Front (mm / in)	: 188 / 7.5

Width Rear (mm / in)	: 155 / 6

Depth (mm / in)	: 228 / 9

Weight (kg / lbs)	: 5.44 / 12

Colour	: Black & White (Standard), RAL Colours (On

Demand)

Processing	: Lake

* IS7C 동급이상품