*) 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

1. 개요

본 기기는 2-Way 라인어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2x ND10-LM Low-Mid drivers

NH4TA2 1.5” exit compression driver

110° x 10°(H x V) 지향각

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

Integrated Rigging System

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 60 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 110° x 10°

Maximum Peak SPL	: 141.3 dB

Components LF	: 2x ND10-LM 10” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: Adamson NH4TA2 4” Diaphragm / 1.5” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω (2 x 16 Ω)

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 700 / 2800 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 160 / 640 W

Rigging	: Integrated Rigging System

Connection	: 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips or Cable	Gland

Height Front (mm / in)	: 300 / 11.8

Height Back (mm / in)	: 175 / 6.9

Width (mm / in)	: 737 / 29

Depth (mm / in)	: 518 / 20.4

Weight (kg / lbs)	: 25 / 55.2

Supported Processing	: Lake

* IS10 동급이상품