*) 2-WAY POINT SOURCE SYSTEM

1. 개요

본 기기는 2-Way 포인트 소스 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2x ND10-LM Low-Mid drivers

NH3-8 1.4” exit compression driver

70° x 40°(H x V) 또는 100° x 50° 지향각

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

Integrated Rigging System

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 60 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 70° x 40° or  100° x 50° Rotatable

Maximum Peak SPL	: 139 dB

Components LF	: 2x ND10-LM 10” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: Adamson NH3-8 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω (2x 16 Ω)

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 700 / 2800 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 110 / 440 W

Rigging	: Integrated Rigging System

Connection	: 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips or Cable	Gland

Height (mm / in)	: 737 / 29

Width Front (mm / in)	: 326.4 / 12.85

Width Rear (mm / in)	: 203 / 8

Depth (mm / in)	: 442 / 17.4

Weight (kg / lbs)	: 25 / 55.2

Colour	: Black & White (Standard), RAL Colours (On

Demand)

Processing	: Lake

* IS10P 동급이상품