*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 ND19-S Kevlar Neodymium driver 탑재

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

Integrated Rigging System

듀얼 그릴을 제공하여 카디오디드 설치 시 변하지 않는 외관

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 30 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 138 dB

Components LF	: ND19 19” Kevlar Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 1200 / 4800 W

Rigging	: Integrated Rigging System

Connection	: 4x Speakon™ NL4 (2x Front 1+/1-, 2x Rear	(2+/2-), or Barrier Strips or Cable Gland

Height Front (mm / in)	: 544 / 21.4

Width (mm / in)	: 737 / 29

Depth (mm / in)	: 645 / 25.4

Weight (kg / lbs)	: 46.5 / 102.6

Colour	: Black & White (Standard), RAL Colours (On	Demand)

Processing	: Lake

* IS119 동급이상품