*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 2개의 ND13-S Kevlar® Neodymium 드라이버 탑재

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

탈착식 손잡이 제공

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 33 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 137 dB

Components LF	: 2x SD13-S 13” Kevlar® Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 4 Ω (2x 8 Ω)

Power Handling (AES / Peak) LF	: 1600 / 6400 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4 (2x Front 2+/2-, 2x Rear	(1+/1-), or Barrier Strips

Height (mm / in)	: 349 / 13.75

Width (mm / in)	: 813 / 32

Depth (mm / in)	: 629 / 24.75

Weight (kg / lbs)	: 36 / 80

Colour	: Black & White (Standard), RAL Colours (On	Demand)

Processing	: Lake

* IS213 동급이상품