*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 2개의 SD19 Kevlar Neodymium driver 탑재

듀얼 5인치 음성 코일을 채택

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

탈착식 손잡이 제공

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 29 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 143 dB

Components LF	: 2x SD19 19” Kevlar Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 4 Ω (2x 8 Ω)

Power Handling (AES / Peak) LF	: 3200 / 12800 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4 (2x Front 1+/1-, 2x Rear	(2+/2-) or Barrier Strips or Cable Gland

Height (mm / in)	: 508 / 20

Width (mm / in)	: 1168 / 46

Depth (mm / in)	: 875 / 34.45

Weight (kg / lbs)	: 90 / 199

Supported Processing	: Lake

* IS219 동급이상품