*) MONITOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 로우 프로파일형 스테이지 모니터 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

매우 낮은 왜곡, 정확한 패턴 제어 및 높은 출력

듀얼 10인치 ND10-LM Kevlar Neodymium Driver

NH3 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver

50° x 100°(H x V) 지향각

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 60 Hz - 20 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 50° x 100°

Maximum Peak SPL	: 139 dB

Components LF	: 2x ND10-LM 10” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: Adamson NH3 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 700 / 2800 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 120 / 480 W

Rigging	: Integrated Pole Mount

Connection	: 2x Speakon NL4

Height (mm / in)	: 324 / 12.75

Width (mm / in)	: 520 / 20.5

Depth (mm / in)	: 540 / 21.25

Weight (kg / lbs)	: 22 / 48.51

Processing	: Lake

* M10 동급이상품