*) MONITOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 로우 프로파일형 스테이지 모니터 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

매우 낮은 왜곡, 정확한 패턴 제어 및 높은 출력

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 ND12-L Kevlar Neodymium Mid-Bass Driver 탑재

B&C DE920TN 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver

65° x 65°(H x V) 지향각

습한 조건에서 높은 내구성을 발휘하는 캐블라 콘 디자인

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 60 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6dB) H x V	: 65° x 65°

Maximum Peak SPL (Active)	: 136.9 dB

Maximum Peak SPL (Passive)	: 136.7 dB

Components LF	: 12” ND12-L Kevlar Neodymium Mid-Bass	Driver

Components HF	: B&C DE920TN 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Nominal Impedance Passive	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 500 / 2000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 110 / 440 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 610 / 2440 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 343 / 13.5

Width (mm / in)	: 638 / 25.1

Depth (mm / in)	: 401 / 15.8

Weight (kg / lbs)	: 19.3 / 42.5

Processing	: Lake, XTA

* M12-AP 동급이상품