*) STAGE MONITOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 다목적 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 ND15-L Kevlar Neodymium Driver 탑재

B&C DE1000 4” Diaphragm / 1.5” Exit Compression Driver

50° x 50°(H x V) 지향각

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 50 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6dB) H x V	: 50° x 50°

Maximum Peak SPL (Active)	: 137.8 dB

Maximum Peak SPL (Passive)	: 137.3 dB

Components LF	: ND15-L 15” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: B&C DE1000 4” Diaphragm / 1.5” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Nominal Impedance Passive	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 500 / 2000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 140 / 560 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 640 / 2560 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 356 / 14

Width (mm / in)	: 724 / 28.5

Depth (mm / in)	: 429 / 16.9

Weight (kg / lbs)	: 25.63 / 56.5

Processing	: Lake, XTA

* M15-AP 동급이상품