*) STAGE MONITOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 모니터 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 2개의 ND15-L 15” Kevlar Neodymium Driver 탑재

B&C DE1000 4” Diaphragm / 1.5” Exit Compression Driver

50° x 50°(H x V) 지향각

습한 조건에서 높은 내구성을 발휘하는 캐블라 콘 디자인

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 45 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6dB) H x V	: 50° x 50°

Maximum Peak SPL	: 143.7 dB

Components LF	: 2x ND15-L 15” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: B&C DE1000 4” Diaphragm / 1.5” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 4 Ω

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 500 / 2x 2000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 140 / 560 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 470 / 18.5

Width (mm / in)	: 818 / 32.2

Depth (mm / in)	: 605 / 23.8

Weight (kg / lbs)	: 41.6 / 91.5

Processing	: Lake, XTA

* M215-A 동급이상품