*) 2-WAY COAXIAL SPEAKER

1. 개요

본 기기는 2-Way 동축 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

발트해산 자작나무 합판 캐비닛

B&C ALT0050158 5” Driver

B&C 5FCX44 5” Coaxial Driver

70° 지향각

2x Mini SLR™ Socket (M10), Omni Mount 20 Series with 1/4 - 20 Screws

3. 규격 및 사양

Frequency Range (-10 dB)	: 72 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 70° x 70°

Maximum Peak SPL	: 128 dB

Components LF	: B&C ALT0050158 5” Driver

Components MF / HF	: B&C 5FCX44 5” Coaxial Driver

Nominal Impedance Passive	: 4 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 100 / 400 W

Power Handling (AES / Peak) MF	: 100 / 400 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 10 / 40 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 210 / 840 W

Rigging	: 2x Mini SLR™ Socket (M10)	: Omni Mount 20 Series with 1/4 - 20 Screws

Connection	: 2x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 321 / 12.65

Width (mm / in)	: 171 / 6.75

Depth (mm / in)	: 172 / 6.76

Weight (kg / lbs)	: 5.9 / 13

Processing	: Lake, IPD

* POINT CONCENTRIC 5 동급이상품