*) COAXIAL SPEAKER

1. 개요

본 기기는 동축 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

발트해산 자작나무 캐비닛

B&C 6FHX51 6.5” Coaxial Driver

70° 지향각

2x Mini SLR™ Socket (M10), Omni Mount 20 Series with 1/4 - 20 Screws

3. 규격 및 사양

Frequency Range (-10 dB)	: 82 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 70° x 70°

Maximum Peak SPL	: 125 dB

Components LMF / HF	: B&C 6FHX51 6.5” Coaxial Driver

Nominal Impedance Passive	: 6 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 150 / 600 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 10 / 40 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 160 / 640 W

Rigging	: 2x Mini SLR™ Socket (M10)	: Omni Mount 20 Series with 1/4 - 20 Screws

Connection	: 2x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 280 / 11.05

Width (mm / in)	: 201 / 7.9

Depth (mm / in)	: 209 / 8.25

Weight (kg / lbs)	: 5.5 / 12

Processing	: Lake, IPD

* POINT CONCENTRIC 6 동급이상품