*) COAXIAL SPEAKER

1. 개요

본 기기는 동축 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

발트해산 자작나무 캐비닛

B&C 8FCX51 8” Coaxial Driver

100° 지향각

3x Mini SLR™ Socket (M10), Omni Mount 30 Series with 1/4 - 20 Screws, Built-in Polemount Socket

3. 규격 및 사양

Frequency Range (-10 dB)	: 76 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 100° x 100°

Maximum Peak SPL	: 131 dB

Components LMF / HF	: B&C 8FCX51 8” Coaxial Driver

Nominal Impedance Passive	: 4 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 250 / 1000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 50 / 200 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 300 / 1200 W

Rigging	: 3x Mini SLR™ Socket (M10)	: Omni Mount 30 Series with 1/4 - 20 Screws	: Built-in Polemount Socket

Connection	: 2x Speakon™ NL4 (Reversible)

Height Front (mm / in)	: 316 / 12.44

Width (mm / in)	: 267 / 10.5

Depth (mm / in)	: 241 / 9.48

Weight (kg / lbs)	: 9.5 / 21

Processing	: Lake, IPD

* POINT CONCENTRIC 8 동급이상품