*) COAXIAL SPEAKER

1. 개요

본 기기는 동축 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

발트해산 자작나무 캐비닛

B&C 12FHX76 12” Coaxial Driver

60° x 40°(H x V) 지향각

3x Mini SLR™ Socket (M10), Built-in Polemount Socket

3. 규격 및 사양

Frequency Range (-10 dB)	: 64 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 60° x 40°

Maximum Peak SPL	: 133 dB

Components LMF / HF	: B&C 12FHX76 12” Coaxial Driver

Nominal Impedance Passive	: 4 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 350 / 1400 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 80 / 320 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 430 / 1720 W

Rigging	: 3x Mini SLR™ Socket (M10)	: Built-in Polemount Socket

Connection	: 2x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 436 / 17.16

Width (mm / in)	: 353 / 13.88

Depth (mm / in)	: 329 / 12.95

Weight (kg / lbs)	: 15.4 / 34

Processing	: Lake, IPD

* POINT CONCENTRIC 12 동급이상품