*) 2-WAY POINT SPEAKER

1. 개요

본 기기는 2-Way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

ND12-L Kevlar Neodymium Driver

B&C DE800 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver

회전 가능한 90° x 60°(H x V) 지향각

4x SLR™ Socket, Built-in Polemount Socket

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 60 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6dB) H x V	: 90° x 60° Rotatable

Maximum Peak SPL	: 132.5 dB

Components LF	: ND12-L Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: B&C DE800 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak)	: 610 / 2440 W

Rigging	: 4x SLR™ Socket, Built-in Polemount Socket

Connection	: 2x Speakon™ NL4 (Barrier Strip Optional)

Height Front (mm / in)	: 642 / 25.25

Width (mm / in)	: 353 / 13.88

Depth (mm / in)	: 310 / 12.13

Weight (kg / lbs)	: 20.7 / 45.5 Active, 22.5 / 49.5 Passive

Processing	: Lake, IPD, XTA

* POINT 12P 동급이상품