*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

ND15-S 15” Kevlar Neodymium Driver

SLR™ Sockets, OmniMount 60 Series

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 55Hz - 200Hz

Components LF	: ND15-S 15” Kevlar Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 500 / 2000 W

Rigging	: SLR™ Sockets, OmniMount 60 Series

Connection	: 2x Speakon™ NL4 (Barrier Strip Optional)

Height Front (mm / in)	: 419 / 16.5

Width (mm / in)	: 451 / 17.75

Depth (mm / in)	: 334 / 13.13

Weight (kg / lbs)	: 17.5 / 38.5 Active, 19.8 / 43.5 Passive

Processing	: Lake, IPD, XTA

* POINT 115SUB/A 동급이상품