*) 2-WAY LINE ARRAY SYSTEM

1. 개요

본 기기는 2-Way 라인어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2x ND7-LM16 Kevlar Neodymium drivers

NH3-8 1.4” exit compression driver

70° x 40° 또는 100° x 50°(H x V) 지향각

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 80 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 70° x 40° 또는 100° x 50°

Maximum Peak SPL	: 136.5 dB (135 dB in passive)

Components LF	: 2x ND7-LM16 7” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: Adamson NH3-8 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω (2 x 16 Ω in parallel)

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Nominal Impedance Passive	: 6 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 500 / 2000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 110 / 440 W

Rigging	: Integrated Rigging System	Built-in Polemount Socket

Connection	: 2x Speakon™ NL4

Height (mm / in)	: 527 / 20.75

Width Front (mm / in)	: 249 / 9.8

Width Rear (mm / in)	: 170 / 6.6

Depth (mm / in)	: 356 / 14

Weight (kg / lbs)	: 17 / 37.5

Processing	: Lake (2-way Module, or 1-way module in	passive)

* S7p 동급이상품