*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 ND19 Kevlar Neodymium 드라이버와 5" 보이스 코일 탑재

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알루미늄으로 제작된 캐비닛

폴 장착을 위한 M20 나사선

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 30 Hz - 80 Hz

Maximum Peak SPL	: 138 dB

Components LF	: ND19 19” Kevlar Neodymium Drive

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 1200 / 4800 W

Rigging	: Integrated Rigging System Built-in M20 Thread

Connection	: 5x Speakon™ NL8: 2x Front (Pins 2 +/-), 2x	Rear Parallel (Pins 1 +/-) and 1x Rear Output	(Pin 2 to 1)

: 1x Speakon™ NL4: 1x Rear Output Link for	Tops (3+/-,4+/-)

Height Front (mm / in)	: 543.5 / 21.4

Width (mm / in)	: 742 / 29.2

Depth (mm / in)	: 630 / 24.8

Weight (kg / lbs)	: 47 / 103.7

Supported Processing	: Lake

* S119 동급이상품