*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Single-channel 6kW Class-D Amplifier with on-board DSP

19” SD19 Kevlar® Neodymium drive

Dual 5” voice coil

Integrated Rigging System

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 29 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 139 dB

LF Component	: SD19 19” Kevlar® Neodymium Driver

Rigging	: Integrated Rigging System

Connection	: 2x etherCON™ - passive continuity when	powerless, Analog : XLR3 in & thru,

powerCON TRUE1 TOP in & thru

Height (mm / in)	: 572 / 22.5

Width (mm / in)	: 749 / 29.5

Depth (mm / in)	: 889 / 35

Weight (kg / lbs)	: 72.5 kg (160 lbs)

Colour	: Black & White (Standard), RAL Colours (On	Demand)

Amplification	: Single Channel Onboard Class-D, SMPS

Processing	: Onboard, controllable through proprietary	software

* VGs 동급이상품