*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

발트해산 자작나무 캐비닛

2x ND18-S 18” Kevlar Neodymium Drivers

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 40Hz - 160Hz

Maximum Peak SPL	: 138.4 dB

Components LF	: 2x ND18-S 18” Kevlar Neodymium Drivers

Nominal Impedance LF	: 4.5 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 800 / 2x 3200 W

Connection	: 4x Neutrik Speakon™ NL4: 2x Front (Pins 2	+/-), 2x Rear (Pins 1 +/-)

Dimension (WxHxD)	: 1,066 x 584 x 825mm

Weight	: 65kg

Supported Processing	: Lake

* A218 SUB 동급이상품