*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture and Symmetrical Drive 기술을 사용하는 2개의 18인치 ND18-S Kevlar Neodymium 드라이버가 탑재

해양 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알류미늄으로 제작된 캐비닛

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 30 Hz - 110 Hz

Maximum Peak SPL	: 142 dB

Components LF	: 2x ND18-S 18” Neodymium Kevlar Driver

Nominal Impedance LF	: 2x 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 800 / 3200 W

Rigging	: Flyable with E-Frame Full Line

Connection	: 3x Speakon™ NL8: 2x Rear Parallel (Pins 1	+/-) and 1x Rear Output (Pin 2 to 1)

Dimension (WxHxD)	: 1,111 x 597 x 870mm

Weight	: 86kg

Supported Processing	: Lake

* E218 동급이상품