*) SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 18인치 ND18-S Kevlar Neodymium 드라이버와 4" 보이스 코일 탑재

해양 등급 자작나무 합판 및 항공기 등급의 강철과 알류미늄으로 제작된 캐비닛

폴 장착을 위한 M20 나사선

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 35 Hz - 100 Hz

Maximum Peak SPL	: 133 dB

Components LF	: ND18-S 18” Kevlar Neodymium Driver

Nominal Impedance LF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 500 / 2000 W

Rigging	: Slidelock Rigging System Built-in M20 Thread

Connection	: 4x Speakon™ NL4: 2x Front (Pins 2 +/-), 2x	Rear (Pins 1 +/-)

Dimension (WxHxD)	: 527 x 508 x 495mm

Weight	: 31kg

Supported Processing	: Lake

* S118 동급이상품