*) 4CH AMPLIFIER

1. 개요

본 기기는 4채널 파워앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

4-Channel Class-D amplifier designed for 70V/100V applications

120W per channel

High-current switching power design

Euroblock inputs and outputs

Separate gain controls for each channel

Signal, clipping and thermal interruption indicators

Short-circuit and open-circuit protection

3. 규격 및 사양

Total Harmonic Distortion	: < 0.1%

Frequency Response	: 100 Hz - 15 kHz (0 +/-1 dBv)

Signal to Noise Ratio	: > 95 dB

Channel Separation	: > 70 dB

Input Sensitivity	: 0.9 - 1.1 V (0 +/-1 dBv)

Connectors

- (8) Euroblock channel outputs - (2) per channel (70V, 100V)

- (4) Euroblock channel inputs (ground, -, +)

- (1) IEC AC power inlet

Power Connection	: IEC

Input Voltage	: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Dimensions	: 483 x 281 x 44 mm

Weight	: 4.7kg

* DN-470A 동급이상품