*) DI BOX

1. 개요

본 기기는 외부잡음을 방지하고 악기의 음색에 변화를 주지 않기 위해서 악기의 출력과 믹서의 입력사이에 설치하는 Active Stereo Direct Injection Box로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Inputs

Connectors	: 2 x 1/4" TRS and 3-pin XLR linked in parallel

Impedance	: 1 MΩ nominal, balanced or unbalanced,	20 kΩ (XLR only)

Max input level	: 35 dBu (with pad enabled)

Attenuator	: 20 dB pad

Outputs

Connector	: 3-pin XLR

Impedance	: 50 Ω

Max output level	: 15 dBu with 10 kΩ load

Min load	: 600 Ω

System

Noise	: -103 dBu, 22 Hz to 22 kHz unweighted, with	input terminated by 10 kΩ resistor

Frequency response	: 20 Hz to 20 kHz, ±1 dB, 10 kΩ load

Distortion (THD + N)	: Typically <0.005% @ 1 kHz, +10 dBu

Power Voltage	: +48 V phantom

Current consumption	: <10 mA

Dimensions	: 118 x 63 x 112 mm

Weight	: 0.44 kg

* DN100 V2 동급이상품