*) NETWORK MODULE

1. 개요

본 기기는 USB를 연결하기 위해 오디오 콘솔 및 네트워크 브릿지 등에 장착하는 네트워크 모듈로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

USB 2.0 network module with up to 48 bidirectional channels @ 48 kHz and 24 bidirectional channels @ 96 kHz

Compatible with network bridges and audio console expansion module

Simultaneous computer audio recording and playback

LED indication of sample rate

3. 규격 및 사양

Module format	: Cirrus CM-1 compatible

Sample rates	: 48 kHz, 96 kHz

Bit depth (Resolution)	: 24-Bit

Audio channels (48 kHz)	: Up to 48 bidirectional channels

Audio channels (96 kHz)	: Up to 24 bidirectional channels

Clock source	: Host unit via CM-1 interface

USB Interface Connector type	: USB 2.0 Type B

Dimensions (HxWxD)	: 31 x 110 x 89 mm

* KT-USB 동급이상품