*) GRAPHIC EQUALIZER

1. 개요

본 기기는 음성 신호 등의 전체적인 진동수 특성을 조절하여 녹음 또는 스피커의 특성을 바로잡거나 노래의 높은 음을 강조하기 위한 그래픽 이퀄라이저이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Input

- Type	: Transformer balanced

- Impedance	: (Balanced) 20k, (Unbalanced) 10k

Output

-Type	: Transformer balanced

- Min. Load impedence	: 600

Frequency response	: ±0.5dB(20Hz-20kHz)

Distortion (@ +4dBm)	: <0.01% @ 1kHz

Equivalent input noise	: <-90dBu (20Hz-20kHz unweighted)

Channel separation	: >75dB @ 1kHz

Overload indicator	: +19dBu

Level Control	: +6dB to -

Filters

- Type	: MELT (Proprietory Microcircuit)

- Centre frequencies	: 2 x 30

- ISO	: 25Hz - 20kHz 1/3 octave

- Tolerance	: ±5%

- Maximum boost/cut	: ±6/12dB

- Subsonic filter	: 18dB/octave - 3dB @ 30Hz

Power Voltage	: 110/120/220/240V 50/60Hz

Consumption	: <15VA

Weight	: 5kg

Dimensions	: 483 x 205 x 133 mm

Terminations

- Input/Output	: 3 pin XLR

- Power	: 3 pin ICE

* DN360 동급이상품