*) REMOTE CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 벽부설치형 레벨 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Volume	: 1 x rotary control

Connector	: 1 x RJ45

Cable	: Cat5/6

Cable length	: Up to 305 m

Potentiometer	: 20 kΩ linear

Dimensions (HxWxD)	: 114 x 70 x 41 mm

Weight	: 0.05 kg

* CRC-VUL 동급이상품