*) DSP POWER AMP

1. 개요

본 기기는 DSP를 내장한 앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

DSP에 40개의 실시간 멀티 슬로프 파라메트릭 EQ 내장

시스템 구성 및 설정을 위한 100개의 사용자 프리셋

터치스크린 사용자 인터페이스를 통한 네트워크 제어

입력신호에 장애 발생 시 차순위 입력으로 순간 전환을 위한 AES3 및 아날로그 입력 이중화 회로

빠른 네트워크 설정을 통한 파워앰프 자동검색 및 식별

다중입력 믹싱 및 전환을 위한 4채널 입력믹서

전면패널 설정을 위해 탐색 버튼 및 인코더가 있는 백라이트 디스플레이

3. 규격 및 사양

Maximum Output Power (all ch. driven)

2 Ω per channel, stereo	: 2400 W

2.7 Ω per channel, stereo	: 2400 W

4 Ω per channel, stereo	: 2400 W

8 Ω per channel, stereo	: 1200 W

System

Number of channels	: 2

Output voltage	: 140 V peak / 100 Vrms / 42.2 dBu

Input sensitivity for maximum output voltage	: 6 dBu

Output current	: 36 Arms

Output circuit type	: Class-D

THD+N	: < 0.1%, 20 Hz - 20 kHz @ 1 W	: < 0.05% @ 1 kHz, 1 dB below clip

Output noise	: -64 dBu, A-weighted

Signal-to-noise	: > 106 dB

Channel crosstalk	: > 80dB @ 1 kHz

Frequency response	: 10 Hz to 20 kHz, +0.5/-1 dB	: 5 Hz to 40 kHz, -3 dB

Common mode rejection (CMR)	: > 50 dB

Gain (all DSP controls set to 0 dB)	: 36.2 dB

Dimension (HxWxD)	: 44 x 483 x 472 mm

Weight	: 8.4 kg

* IPX4800 동급이상품