*) POWER AMP

1. 개요

본 기기는 스피커를 울리기 위하여 필요한 전력을 증폭하는 앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

다양한 부하 임피던스 조건에 대응하는 최대 출력전력 – 2 x 120W, 8, 4 또는 2옴

강력한 DSP 성능 – 채널별 고역 통과 필터, 파라메트릭 EQ, 멀티밴드 컴프레서 및 리미터 프리셋

고효율적의 D클래스 파워앰프 – 낮은 왜곡과 효율적인 열 발산을 위한 특허 받은 설계

컴팩트한 폼팩터 – 벽에 장착 가능한 1U, 하프 랙 사이즈의 섀시 및 브래킷 제공 (예: 디스플레이 화면 뒤 장착 등)

3. 규격 및 사양

General

Number of powered channels	: 2

Total output all channels driven	: 240 W

Max output voltage per channel	: 43.8 V peak

Max. output current per channel	: 7.8 Arms

Max. Output Power (all ch.’s driven)

2 ohms	: 120 W

4 ohms	: 120 W

8 ohms	: 120 W

16 ohms	: 60 W

Performance

THD 20 Hz - 20 kHz at 1 W into 8 ohms	: <0.3%

THD at 1 kHz and 1 dB below clipping	: <0.2%

Signal To noise ratio into 8 ohms	: >101 dBA

Channel separation (Crosstalk) at 1 kHz	: >60 dB

Frequency response	: 5 Hz - 22 kHz

Input impedance	: 10 kOhm

Input common mode rejection, CMR	: 40 dB

Dimensions (WxHxD)	: 216 x 44 x 280 mm

Weight	: 1.9 kg

Finish	: Black aluminum front and black steel chassis

* LUCIA 240/2M 동급이상품