*) DSP POWER AMP

1. 개요

본 기기는 DSP를 내장한 앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

견고함 – 열악한 환경의 로드 테스트를 거친 내구성

낮은 지연의 Dante 디지털 네트워크 기본 포함 Dante 컨트롤러의 완벽한 지원

4개 회로의 데이터 처리량을 제공하는 Lake 고유의 클래식/선형위상/FIR 스피커 프로세싱 및 Iso-Float™ 접지 절연이 있는 4채널의 'Lake Class' 아날로그 입력

그룹 컨트롤이 가능한 Raised Cosine™ MESA EQ™ 비대칭 필터

AES3 디지털 입력 2개(오디오 채널 4개)와 AES67을 지원하는 8개의 이중 이중화 Dante 네트워크 오디오 입력

입력신호에 장애 발생 시 차 순위 입력으로 순간 전환을 위한 프로그래밍이 가능한 다중 예비 입력

선순위 및 후순위의 주/예비 네트워크 연결

앰프 설계: TD®클래스 출력단

효율적인 전원 관리 시스템(RPM)

낮은 레이턴시(저지연)의 샘플 레이트 변환이 가능한 포괄적인 디지털 클럭 관리 시스템

햇빛 아래에서도 볼 수 있는 전면 고해상도 LCD패널 디스플레이

모드 선택 및 메뉴 탐색을 위한 전면 방습 실리콘 처리된 터치패드 디스플레이 패널

3. 규격 및 사양

General

Processing / Network	: Lake / Dante

Numbers of amplifier channels	: 4

Total burst power all channels (share among channels with RPM)	: 12000 W

Max. Output Power (all ch.’s driven)

2 ohms	: 3000 W

2.67 ohms	: 3000 W

4 ohms	: 3000 W

8 ohms	: 1900 W

16 ohms	: 950 W

Hi-Z 70 V	: 3000 W

Hi-Z 100 V	: 3000 W

Max output power single channel

2 ohms	: 4400 W

2.67 ohms	: 5900 W

4 ohms	: 4600 W

8 ohms	: 2300 W

16 ohms	: 1150 W

Hi-Z 70 V	: 3300 W

Hi-Z 100 V	: 4700 W

Audio Performance (Amplifier platform with digital input)

THD + N 20 Hz - 20 kHz for 1 W	: < 0.05 %

THD + N at 1 kHz and 1 dB below clipping	: < 0.04 %

Dynamic range	: > 114 dB

Channel separation (Crosstalk) at 1 kHz	: > 70 dB

Frequency response (1 W into 8 ohm, 20 Hz - 20 kHz)	: + /- 0.05 dB

Internal sample rate / Data path	: 96 KHz / 32 bit floating point

Product propagation delay AES 96 kHz / analog input	: 1.61 / 1.68 ms

Dimensions (WxHxD)	: 483 (19") x 88 (2 U) x 424 mm

Weight	: 16.5 kg

* PLM12K44 동급이상품