*) PERSONAL MIXER

1. 개요

본 기기는 퍼스널 믹서 또는 스테이지 박스와 호완이 가능한 4개의 POE 포트를 가진 모니터 시스템 허브로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Digital Input/Output

AES50	: 2 x Ethercon

Hubs	: 4 x Ethercon

StageConnect	: 1 x 3 pin XLRM

Analog Outputs

Outputs 1	: 2 x 6.35 mm TRS jack, 2 x 3 pin XLRM

Outputs 2	: 2 x 6.35 mm TRS jack, 2 x 3 pin XLRM

Outputs 3	: 4 x 6.35 mm TRS jack

Outputs 4	: 4 x 6.35 mm TRS jack

Output Impedance	: 100 Ω

Maximum output level	: +21.5 dBu

USB

USB	: Class compliant USB 2.0 Type B

Controls

Buttons

- Port 1 – 4 to AES50 In

- StageConnect to AES50 In / Update

- Port 1 to Outputs 1 / 48 KHz

- Port 2 to Outputs 2 / 96 kHz x 2

- Port 3 to Outputs 3 / 96 kHz x 1

- Port 4 to Outputs 4

- Power on / off

LED Indicators

- 96 kHz

- 24 Channel

- Power On

Power Requirements

Power Socket	: C13 IEC

Voltage Range	: 100 V to 240 V

Consumption	: 180 W maximum

Dimensions / Weight

Dimensions	: 50 x 482 x 291 mm

Weight	: 3.96 kg

* HUB-4 PRO 동급이상품