*) ACTIVE FLYABLE HIGH POWER SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 라인 어레이 형태로 설치 가능한 앰프내장형 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

1400 Watt Peak power - 700 Watt RMS

131 dB max SPL

40 Hz ~ 120 Hz frequency response

1 x 12" Woofer

Stereo crossover

Switchable crossover frequencies

Polarity reverse switch

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response	: 40 Hz ~ 120 Hz

Max SPL @ 1m	: 131 dB

Transducers

Woofer	: 1 x 12", 3.0" v.c

Input/Output section

Input signal	: bal/unbal

Input connectors	: XLR

Output connectors	: XLR

Input sensitivity	: -2 dBu/+4 dBu

Processor section

Hi-Pass Frequencies	: 40Hz

Low-Pass Frequencies	: 80Hz, 110Hz

Protections	: Thermal, RMS

Limiter	: Soft Limiter

Controls	: Volume, EQ, Phase, Xover

Power section

Total Power	: 1400 W Peak, 700 W RMS

Low frequencies	: 1400 W Peak, 700 W RMS

Cooling	: Convection

Connections	: Powercon IN/OUT

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Baltic birch plywood

Hardware	: Array fittings, pole, 1 X M20

Handles	: 2 side

Grille	: Steel

Color	: Black, White

Size

Height	: 379 mm / 14.92 inches

Width	: 470 mm / 18.5 inches

Depth	: 508 mm / 20 inches

Weight	: 25 kg / 55.12 lbs

* HDL 12-AS 동급이상품