*) FLYABLE PASSIVE SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 저음역대 재생을 담당하는 서브우퍼 스피커로 라인 어레이 방식으로 설치하여 장거리 음압 분포가 가능한 제품이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

3600W Peak Power Handling

134 dB Max SPL

40 ~ 140 Hz Frequency Range

1 x 15" High-Power Woofer

Baltic birch Plywood Cabinet

Steel Front Grille with Cloth

M20 Standard Pole Mount (top of cabinet)

2 x SpeakON Connectors

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 40 Hz ~ 140 Hz

Max SPL @ 1m	: 134 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 900 W

Peak Power Handling	: 3600 W PEAK

Transducers

Woofer	: 1 x 15" neo, 4.0" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Speakon

Output connectors	: Speakon

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Baltic birch plywood

Hardware	: Integrated array mechanics

Handles	: On side panels

Pole mount/Cap	: M20 thread

Grille	: Steel

Color	: Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Size

Height	: 444.5 mm / 17.5 inches

Width	: 480 mm / 18.9 inches

Depth	: 508 mm / 20 inches

Weight	: 28 kg / 61.73 lbs

* HL 35-S 동급이상품