*) TWO-WAY LINE ARRAY SPEAKER

1. 개요

본 기기는 중/장거리 음압 전송에 적합한 2-way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

1000W Peak Power Handling

131 dB Max SPL

65 ~ 20000 Hz Frequency Range

100° x 10° Coverage Angles

1.75” Neodymium Compression Driver

2 x 6” High-Powered Neodymium Woofers

Constant Directivity Waveguide

Extremely Low Weight

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 65 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 131 dB

Horizontal coverage angle	: 100°

Vertical coverage angle	: 10°

Directivity index Q	: 16

Power section

Amplification	: Full Range

Nominal Impedance	: 16 ohm

Power Handling	: 250 W

Peak Power Handling	: 1000 W PEAK

Protections	: Dynamic Active Mosfet

Crossover Frequencies	: 900 Hz

Transducers

Compression Driver	: 1 x 1.0" neo, 1.75" v.c

Woofer	: 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Speakon

Output connectors	: Speakon

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: PP Composite

Hardware	: Integrated array mechanics

Handles	: 2 on the rear panel

Grille	: Steel

Color	: Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Size

Height	: 237 mm / 9.33 inches

Width	: 470 mm / 18.5 inches

Depth	: 377 mm / 14.84 inches

Weight	: 11.8 kg / 26.01 lbs

* HL 6 동급이상품