*) ACTIVE TWO WAY PORTABLE ARRAY

1. 개요

본 기기는 스피커와 서브우퍼가 한 세트로 조합 된 앰프내장형 스피커로 우퍼 상단의 손잡이와 하단의 바퀴가 장착되어 이동이 용이하며, 빠르게 설치하여 사용 할 수 있는 제품으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

128 dB Max SPL

1400 Watt 2-way power

DSP Processing with FiRPHASE

12" woofer, high power 2.5" voice coil

8 x 2" ultra compact fullrange 1.0" voice coil

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response	: 40 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 128 dB

Horizontal coverage angle	: 120°

Vertical coverage angle	: 30°

Transducers

Fullrange	: 8 x 2.0", 1.0" v.c

Woofer	: 1 x 12", 2.5" v.c

Input/Output section

Input signal	: bal/unbal

Input connectors	: XLR, Jack

Output connectors	: XLR

Input sensitivity	: -2 dBu/+4 dBu

Processor section

Crossover Frequencies	: 220 Hz

Protections	: Thermal, RMS

Limiter	: Soft Limiter

Controls	: Volume, Boost, Mic/Line

Power section

Total Power	: 1400 W Peak, 700 W RMS

High frequencies	: 400 W Peak, 200 W RMS

Low frequencies	: 1000 W Peak, 500 W RMS

Cooling	: Convection

Connections	: VDE

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: PP Composite

Handles	: 1 Top

Grille	: Steel

Color	: Black, White

Size

Height	: 2285 mm / 89.96 inches

Width	: 400 mm / 15.75 inches

Depth	: 460 mm / 18.11 inches

Weight	: 20.2 kg / 44.53 lbs

* EVOX J8 동급이상품