*) HIGH-POWER BASS REFLEX SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 저음역대 재생을 담당하는 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Up to 1500 W power handling

139 dB max SPL

30 ÷ 200 Hz frequency range

19" HyperVented Neodymium Woofer with 4’’ v.c.

High-quality polyurea-coated multi-ply cabinet

Steel front grille with clothing

M20 standard pole mount in top end of cabinet

Speakon NL4 connectors

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 35 Hz ~ 200 Hz

Max SPL @ 1m	: 139 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 1500 W

Peak Power Handling	: 6000 W PEAK

Woofer	: 1 x 19", 4.0" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Speakon® NL4

Output connectors	: Speakon® NL4

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plywood

Handles	: 2 side

Pole mount/Cap	: M20 thread

Grille	: Steel with clothing

Size

Height	: 534 mm / 21.02 inches

Width	: 650 mm / 25.59 inches

Depth	: 730 mm / 28.74 inches

Weight	: 44 kg / 97 lbs

* S 19 동급이상품