*) TWO-WAY POINT SOURCE MODULE

1. 개요

본 기기는 2-way 포인트소스 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

138 dB Max SPL

1500 W AES power handling

45 ÷ 20000 Hz

40° x 22.5° constant directivity coverage

1 x 15" neodymium woofer, 4.0" v.c.

4" neodymium compression driver

Baltic birch plywood cabinet

Steel front grille with clothing

Integrated array mechanics

Multi-pole Speakon connectors

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 45 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 138 dB

Horizontal coverage angle	: 22.5°

Vertical coverage angle	: 40°

Directivity index Q	: 20

Power section

Amplification	: Bi-Amp

Crossover Frequencies	: 600Hz

Nominal Impedance LF	: 8 ohm

Power Handling LF	: 1350 W

Peak Power Handling LF	: 5400 W

Sensitivity LF	: 97 dB

Nominal Impedence HF	: 8 ohm

Power Handling HF	: 150 W

Peak Power Handling HF	: 600 W

Sensitivity HF	: 113 dB

Protections HF	: Capacitor on Compression Driver

Recommended Amplifiers	: XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K

Transducers

Compression Driver	: 1 x 1.4" neo, 4.0 v.c.

Woofer	: 1 x 15" neo, 4.0" v.c.

Input/Output section

Input Connectors	: Speakon® NL4

Output Connectors	: Speakon® NL4

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Baltic birch plywood

Hardware	: Side and rear array rigging point

Handles	: 2

Grille	: Steel

Color	: Black - RAL 9005

Size

Height	: 860 mm

Width	: 446 mm

Depth	: 590 mm

Weight	: 55 kg

* Q 15-P 동급이상품