*) BANDPASS SUBWOOFER SYSTEM

1. 개요

본 기기는 공연장, 경기장, 종교시설 등 중/대형 공간에 적합한 서브우퍼 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

3000 W power handling

133 dB max SPL

33 ~ 180 Hz frequency range

2 x 15" high-power woofers

Symmetric design

Baltic birch plywood cabinet and steel grille

Weatherproof treatment

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 33 Hz ~ 180 Hz

Frequency Response (-3dB)	: 40 Hz ~ 150 Hz

Max SPL @ 1m	: 133 dB

System Sensitivity	: 97 dB

Power section

Amplification	: Bi-Amp

Nominal Impedance LF	: 8 ohm

Power Handling LF	: 1500 W

Peak Power Handling LF	: 6000 W

Sensitivity LF	: 97 dB

Nominal Impedance LF2	: 8 ohm

Power Handling LF2	: 1500 W

Peak Power Handling LF2	: 6000 W

Sensitivity LF2	: 97 dB

Transducers

Woofer	: 2 x 15", 4.0" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Screw Terminals

Output connectors	: Screw Terminals

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Baltic birch plywood

Hardware

- n° 8 x M20 on each side panel

- n° 8 x M20 on top and bottom panel

Grille	: Steel

Color	: White - RAL 9010, Black - RAL 9005

Size

Height	: 525 mm / 20.67 inches

Width	: 1380 mm / 54.33 inches

Depth	: 734 mm / 28.9 inches

Weight	: 110 kg / 242.51 lbs

* HVL 15-S 동급이상품