*) WEATHERPROOF TWO-WAY SPEAKER

1. 개요

본 기기는 날씨 및 주변 환경에 영향을 받는 야외 설치에 적합한 2-way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

500 W RMS power handling

131 dB max SPL

80 Hz ÷ 20000 Hz frequency range

2 x 8" neodymium woofer, 2.5" v.c.

2 x 1.75" v.c. neodymium compression driver

90° x 20° constant directivity

Weatherproof IP55 cabinet with UV protection

Aluminum grille

AISI 316L stainless steel bracket

Amphenol IP67 4 pole input connector

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 80 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 131 dB

Horizontal coverage angle	: 90°

Vertical coverage angle	: 20°

Directivity index Q	: 11

System Sensitivity	: 98 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 500 W

Peak Power Handling	: 2000 W PEAK

Protections	: Dynamic active mosfet

Crossover Frequencies	: 1300 Hz

Transducers

Compression Driver	: 2 x 1.0" neo, 1.75" v.c

Woofer	: 2 x 8" neo, 2.5" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Amphenol eco/mat IP 67

Standard compliance

IP protection grade	: IP 55

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: PE Low Density

Hardware	: 4 x M8 inserts

Grille	: Aluminum with waterproof clothing

Color	: Grey

Size

Height	: 268 mm / 10.55 inches

Width	: 566 mm / 22.28 inches

Depth	: 250 mm / 9.84 inches

Weight	: 14 kg / 30.86 lbs

* P 5228-L 동급이상품