*) THREE-WAY SPEAKER COLUMN ARRAY

1. 개요

본 기기는 3-way 컬럼어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

200 W RMS power handling

126 dB max SPL

100 ~ 20000 Hz frequency range

150° x 30° constant directivity coverage angle

6 x 5" woofers

4 x 1" dome tweeters

Baltic birch plywood cabinet

Speech enhancer filter

Built-in wall mounting accessories

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 100 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 126 dB

Horizontal coverage angle	: 150°

Vertical coverage angle	: 30°

Directivity index Q	: 9

System Sensitivity	: 97 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 200 W

Peak Power Handling	: 800 W PEAK

Protections	: Dynamic active mosfet

Crossover Frequencies	: 2000 Hz

Transducers

Dome Tweeter	: 4 x 1.0", 1.0" v.c

Woofer	: 6 x 5.0", 1.0" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Euroblock

Constant Voltage Transformer	: 100 V

Power selection 1	: 60 W - 167 ohm

Power selection 2	: 30 W - 333 ohm

Power selection 3	: 15 W - 667 ohm

Power selection 4	: 10 W - 1000 ohm

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Baltic birch plywood

Hardware	: 4 x M5 inserts

Grille	: Steel

Color	: Black, White

Size

Height	: 826 mm / 32.52 inches

Width	: 135 mm / 5.31 inches

Depth	: 140 mm / 5.51 inches

Weight	: 12.8 kg / 28.22 lbs

* L 2406T 동급이상품