*) COAXIAL CEILING SPEAKER

1. 개요

본 기기는 천정 또는 판넬 매립형으로 설치 할 수 있는 동축 실링 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

6" woofer with 1" dome tweeter

Power selectable (70 V / 100 V): 12 W – 6 W – 3 W – 1.5 W

92 dB sensitivity

Color white RAL 9003 and black RAL 9005

Plastic frame UL 94 V0, aluminium grille

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 70 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 106 dB

Coverage angle	: 100°

System Sensitivity	: 92 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Power Handling	: 12 W RMS

Peak Power Handling	: 48 W PEAK

Transducers

Dome Tweeter	: 1.0"

Woofer	: 6.0"

Input/Output section

Input connectors	: Screw Terminals

Output connectors	: Screw Terminals

Constant Voltage Transformer	: 70/100 V

Power selection 1	: 12 W - 833 ohm

Power selection 2	: 6 W - 1667 ohm

Power selection 3	: 3 W - 3333 ohm

Power selection 4	: 1.5 W - 6667 ohm

Standard compliance

IP protection grade	: IP 44

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plastic

Hardware	: Plastic Material

Grille	: Aluminium

Color	: White - RAL 9003, Black - RAL 9005

Size

Depth	: 73 mm / 2.87 inches

Recessed Depth	: 66 mm / 2.6 inches

Diameter	: 204 mm / 8.03 inches

Cut out diameter	: 182 mm / 7.17 inches

Weight	: 0.78 kg / 1.72 lbs

* PL 6X 동급이상품