*) COAXIAL CEILING SPEAKER

1. 개요

본 기기는 천정 또는 판넬 매립형으로 설치 할 수 있는 동축 실링 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

8" woofer with 1" dome tweeter

Power selectable (70 V / 100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W

93 dB sensitivity

Color white RAL 9003 and black RAL 9005

Plastic frame UL 94 V0, aluminium grille

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 60 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 109 dB

Coverage angle	: 80°

System Sensitivity	: 93 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Power Handling	: 20 W RMS

Peak Power Handling	: 80 W PEAK

Transducers

Dome Tweeter	: 1.0"

Woofer	: 8.0"

Input/Output section

Input connectors	: Screw Terminals

Output connectors	: Screw Terminals

Constant Voltage Transformer	: 70/100 V

Power selection 1	: 20 W - 500 ohm

Power selection 2	: 10 W - 1000 ohm

Power selection 3	: 5 W - 2000 ohm

Power selection 4	: 2.5 W - 4000 ohm

Standard compliance

IP protection grade	: IP 44

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plastic

Hardware	: Plastic Material

Grille	: Aluminium

Color	: White - RAL 9003, Black - RAL 9005

Size

Depth	: 88 mm / 3.46 inches

Recessed Depth	: 80 mm / 3.15 inches

Diameter	: 247 mm / 9.72 inches

Cut out diameter	: 224 mm / 8.82 inches

Weight	: 1.23 kg / 2.71 lbs

* PL 8X 동급이상품